WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
WWDG_TypeDef Struct Reference
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## Data Fields
__IOM uint32_t | RLOAD
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | INTEN
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | CNTVAL

## Field Documentation

## ◆ CNTVAL

__IOM uint32_t CNTVAL

WWDG count value register, Address offset: 0x014

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

WWDG control register, Address offset: 0x004

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

WWDG Interrupt clear register, Address offset: 0x010

## ◆ INTEN

__IOM uint32_t INTEN

WWDG interrupt enable register, Address offset: 0x008

## ◆ RLOAD

__IOM uint32_t RLOAD

WWDG count reload register, Address offset: 0x000

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

WWDG interrupt status register, Address offset: 0x00C

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32l003.h