WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
VCMP_Input_Selection
WB32L003_StdPeriph_Driver » VCMP » VCMP_Exported_Constants

## 宏定义
#define | VCMP_INPUT_0 (0x00U)
#define | VCMP_INPUT_1 (0x01U)
#define | VCMP_INPUT_2 (0x02U)
#define | VCMP_INPUT_VCAPDIV (0x03U)
#define | IS_VCMP_INPUT(VCMP_INPUT)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_VCMP_INPUT

#define IS_VCMP_INPUT | ( |  | VCMP_INPUT | ) |

值:
(((VCMP_INPUT) == VCMP_INPUT_0) || ((VCMP_INPUT) == VCMP_INPUT_1) || \
((VCMP_INPUT) == VCMP_INPUT_2) || ((VCMP_INPUT) == VCMP_INPUT_VCAPDIV))