WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
WWDG_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | RLOAD
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | INTEN
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | CNTVAL

## 结构体成员变量说明

## ◆ CNTVAL

__IOM uint32_t CNTVAL

WWDG count value register, Address offset: 0x014

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

WWDG control register, Address offset: 0x004

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

WWDG Interrupt clear register, Address offset: 0x010

## ◆ INTEN

__IOM uint32_t INTEN

WWDG interrupt enable register, Address offset: 0x008

## ◆ RLOAD

__IOM uint32_t RLOAD

WWDG count reload register, Address offset: 0x000

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

WWDG interrupt status register, Address offset: 0x00C

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32l003.h