WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
FLASH_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | IFR
__IOM uint32_t | ICLR
__IOM uint32_t | BYPASS
__IOM uint32_t | SLOCK0
__IOM uint32_t | SLOCK1
__IOM uint32_t | ISPCON

## 结构体成员变量说明

## ◆ BYPASS

__IOM uint32_t BYPASS

FLASH bypass sequence register, Address offset: 0x00C

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

FLASH control register, Address offset: 0x000

## ◆ ICLR

__IOM uint32_t ICLR

FLASH interrupt flag clear register, Address offset: 0x008

## ◆ IFR

__IOM uint32_t IFR

FLASH interrupt flag register, Address offset: 0x004

## ◆ ISPCON

__IOM uint32_t ISPCON

FLASH isp control register, Address offset: 0x018

## ◆ SLOCK0

__IOM uint32_t SLOCK0

FLASH sector write protect register 0, Address offset: 0x010

## ◆ SLOCK1

__IOM uint32_t SLOCK1

FLASH sector write protect register 1, Address offset: 0x014

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32l003.h