WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
AWK_InitTypeDef Struct Reference
WB32L003_StdPeriph_Driver » AWK

AWK Init structure definition. More...

`#include <wb32l003_awk.h>`

## Data Fields
uint32_t | AWK_CLK_SEL
uint32_t | AWK_HSE_PRSC
uint32_t | AWK_DIV_SEL
uint32_t | AWK_RLOAD_VAL

## Detailed Description

AWK Init structure definition.

## Field Documentation

## ◆ AWK_CLK_SEL

uint32_t AWK_CLK_SEL

Specifies AWK timer clock.

## ◆ AWK_DIV_SEL

uint32_t AWK_DIV_SEL

Specifies AWK timer clock divider value.

## ◆ AWK_HSE_PRSC

uint32_t AWK_HSE_PRSC

Specifies AWK HSE clock divider value.

## ◆ AWK_RLOAD_VAL

uint32_t AWK_RLOAD_VAL

Specifies AWK period value to be loaded into the counter value immediately through RLOAD register.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32l003_awk.h