WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
GPIO_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | DIRCR
__IOM uint32_t | OTYPER
__IOM uint32_t | ODR
__IOM uint32_t | IDR
__IOM uint32_t | INTEN
__IOM uint32_t | RAWINTST
__IOM uint32_t | MSKINTSR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | INTTYPCR
__IOM uint32_t | INTPOLCR
__IOM uint32_t | INTANY
__IOM uint32_t | ODSET
__IOM uint32_t | ODCLR
__IOM uint32_t | INDBEN
__IOM uint32_t | DBCLKCR
__IOM uint32_t | PUPDR
__IOM uint32_t | SLEWCR
__IOM uint32_t | DRVCR
__IOM uint32_t | AFR

## 结构体成员变量说明

## ◆ AFR

__IOM uint32_t AFR

GPIO multiplex function register, Address offset: 0x048

## ◆ DBCLKCR

__IOM uint32_t DBCLKCR

GPIO input debounce clock config register, Address offset: 0x038

## ◆ DIRCR

__IOM uint32_t DIRCR

GPIO input output model register, Address offset: 0x000

## ◆ DRVCR

__IOM uint32_t DRVCR

GPIO driver strength config register, Address offset: 0x044

## ◆ IDR

__IOM uint32_t IDR

GPIO input data register, Address offset: 0x00C

## ◆ INDBEN

__IOM uint32_t INDBEN

GPIO input debounce and synchronous enable register, Address offset: 0x034

## ◆ INTANY

__IOM uint32_t INTANY

GPIO edge trigger interrupt register, Address offset: 0x028

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

GPIO interrupt clear register, Address offset: 0x01C

## ◆ INTEN

__IOM uint32_t INTEN

GPIO inerrupt enable register, Address offset: 0x010

## ◆ INTPOLCR

__IOM uint32_t INTPOLCR

GPIO interrupt sytle value register, Address offset: 0x024

## ◆ INTTYPCR

__IOM uint32_t INTTYPCR

GPIO interrupt style register, Address offset: 0x020

## ◆ MSKINTSR

__IOM uint32_t MSKINTSR

GPIO interrupt status register, Address offset: 0x018

## ◆ ODCLR

__IOM uint32_t ODCLR

GPIO output clear register, Address offset: 0x030

## ◆ ODR

__IOM uint32_t ODR

GPIO output data register, Address offset: 0x008

## ◆ ODSET

__IOM uint32_t ODSET

GPIO output setting register, Address offset: 0x02C

## ◆ OTYPER

__IOM uint32_t OTYPER

GPIO output type register, Address offset: 0x004

## ◆ PUPDR

__IOM uint32_t PUPDR

GPIO pullup and pulldown register, Address offset: 0x03C

## ◆ RAWINTST

__IOM uint32_t RAWINTST

GPIO interrupt raw status register, Address offset: 0x014

## ◆ SLEWCR

__IOM uint32_t SLEWCR

GPIO voltage convertion speed control register, Address offset: 0x040

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32l003.h