WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

结构体 | 宏定义 | 函数
wb32l003_lvd.h 文件参考

This file contains all the functions prototypes for the LVD firmware library. 更多...

`#include "wb32l003.h"`

浏览源代码.

## 结构体
struct | LVD_InitTypeDef
| LVD Configuration Structure definition 更多...

## 宏定义
#define | LVD_FLTCLK_DISABLE (0x00000000U)
#define | LVD_FLTCLK_PCLK (LVD_CR_FLTCLK_SEL_0)
#define | LVD_FLTCLK_LSI (LVD_CR_FLTCLK_SEL_1)
#define | IS_LVD_FLTCLK(FLTCLK)
#define | IS_LVD_FLTNUM(FLTNUM) (((FLTNUM) >= 0U) && ((FLTNUM) <= 0xFFFFU))
#define | LVD_TRIGGER_HIGHLEVEL (VCMP_CR1_HIGHINTEN)
#define | LVD_TRIGGER_RISING (VCMP_CR1_RISEINTEN)
#define | LVD_TRIGGER_FALLING (VCMP_CR1_FALLINTEN)
#define | LVD_TRIGGER_BOTHEDGE (VCMP_CR1_RISEINTEN | VCMP_CR1_FALLINTEN)
#define | LVD_TRIGGER_ALL (VCMP_CR1_HIGHINTEN | VCMP_CR1_RISEINTEN | VCMP_CR1_FALLINTEN)
#define | IS_LVD_TRIGGER(LVD_TRIGGER)
#define | LVD_VOLLEVEL_0 (0x00000000U)
#define | LVD_VOLLEVEL_1 (LVD_CR_DIV_SEL_0)
#define | LVD_VOLLEVEL_2 (LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | LVD_VOLLEVEL_3 (LVD_CR_DIV_SEL_0 | LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | LVD_VOLLEVEL_4 (LVD_CR_DIV_SEL_2)
#define | LVD_VOLLEVEL_5 (LVD_CR_DIV_SEL_0 | LVD_CR_DIV_SEL_2)
#define | LVD_VOLLEVEL_6 (LVD_CR_DIV_SEL_2 | LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | LVD_VOLLEVEL_7 (LVD_CR_DIV_SEL_2 | LVD_CR_DIV_SEL_1 | LVD_CR_DIV_SEL_0)
#define | LVD_VOLLEVEL_8 (LVD_CR_DIV_SEL_3)
#define | LVD_VOLLEVEL_9 (LVD_CR_DIV_SEL_3 | LVD_CR_DIV_SEL_0)
#define | LVD_VOLLEVEL_A (LVD_CR_DIV_SEL_3 | LVD_CR_DIV_SEL_1)
#define | IS_LVD_VOLLEVEL(VOLLEVE)
#define | LVD_ACTION_INTERRUPT (0x00000000U)
#define | LVD_ACTION_RESET (LVD_CR_ACT)
#define | IS_LVD_ACTION(ACTION)

## 函数
void | LVD_DIGFLT_Cmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LVD digital filter. 更多...
void | LVD_Init (LVD_InitTypeDef *InitStruct)
| Initializes the LVD Unit according to the specified parameters in the LVD_InitTypeDef. 更多...
void | LVD_Cmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the LVD peripheral. 更多...
void | LVD_DeInit (void)
| Deinitializes the LVD peripheral registers to their default reset values. 更多...
void | LVD_ITCmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables LVD interrupt. 更多...
FlagStatus | LVD_GetFlagStatus (void)
| Checks whether LVD interrupt flag is set or not. 更多...
ITStatus | LVD_GetITStatus (void)
| Checks whether LVD interrupt is set or not. 更多...
void | LVD_ClearITPendingBit (void)
| Clears the LVD interrupt bit. 更多...
void | LVD_ClearFlag (void)
| Clears the LVD flag. 更多...

## 详细描述

This file contains all the functions prototypes for the LVD firmware library.

作者
  Westberry Application Team

版本
  V0.0.4

日期
  23-April-2023