WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
PCA_BaseInitTypeDef Struct Reference
WB32L003_StdPeriph_Driver » PCA

PCA Configuration Structure definition. More...

`#include <wb32l003_pca.h>`

## Data Fields
uint32_t | ClkSrcSel
uint32_t | RunInIdleMode

## Detailed Description

PCA Configuration Structure definition.

Note
  This structure is for PCA

## Field Documentation

## ◆ ClkSrcSel

uint32_t ClkSrcSel

Specifies input capture clock source. This parameter can be a value of PCA_Clock_Source_Selection

## ◆ RunInIdleMode

uint32_t RunInIdleMode

PCA is enabled or disabled in IDLE mode. This parameter can be a value of PCA_Run_In_Idle_Mode

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32l003_pca.h