WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
LPUART_InitTypeDef结构体 参考
WB32L003_StdPeriph_Driver » LPUART

LPUART Init Structure definition 更多...

`#include <wb32l003_lpuart.h>`

## 成员变量
uint32_t | LPUART_ClkSel
uint32_t | LPUART_BandDouble
uint32_t | LPUART_BaudRateMode
uint32_t | LPUART_BaudRate
uint32_t | LPUART_LowPower
uint32_t | LPUART_ClkDivision
uint8_t | LPUART_WordLength

## 详细描述

LPUART Init Structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ LPUART_BandDouble

uint32_t LPUART_BandDouble

Specifies doubled baudrate Enable or Disable This parameter can be a value of LPUART_BandDouble

## ◆ LPUART_BaudRate

uint32_t LPUART_BaudRate

This member configures the LPUART communication baud rate.

## ◆ LPUART_BaudRateMode

uint32_t LPUART_BaudRateMode

Specifies the baud rate configuration source for the LPUART This parameter can be a value of LPUART_BaudRate_Mode

## ◆ LPUART_ClkDivision

uint32_t LPUART_ClkDivision

Specifies the clock division. This parameter can be a value of LPUART_Clock_Division

## ◆ LPUART_ClkSel

uint32_t LPUART_ClkSel

Specifies the clock Source. This parameter can be a value of LPUART_Clock_Source

## ◆ LPUART_LowPower

uint32_t LPUART_LowPower

This member configures the LPUART LowPower mode Enable or Disable. This parameter can be a value of LPUART_LowPower_Mode

## ◆ LPUART_WordLength

uint8_t LPUART_WordLength

Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame. This parameter can be a value of LPUART_Word_Length

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32l003_lpuart.h