WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
LPUART_TypeDef Struct Reference
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## Data Fields
__IOM uint32_t | SBUF
__IOM uint32_t | SCON
__IOM uint32_t | SADDR
__IOM uint32_t | SADEN
__IOM uint32_t | INTSR
__IOM uint32_t | INTCLR
__IOM uint32_t | BAUDCR

## Field Documentation

## ◆ BAUDCR

__IOM uint32_t BAUDCR

LPUART baud control register, Address offset: 0x018

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

LPUART interruput flag clear register, Address offset: 0x014

## ◆ INTSR

__IOM uint32_t INTSR

LPUART interrupt flag status register, Address offset: 0x010

## ◆ SADDR

__IOM uint32_t SADDR

LPUART address register, Address offset: 0x008

## ◆ SADEN

__IOM uint32_t SADEN

LPUART address mask register, Address offset: 0x00C

## ◆ SBUF

__IOM uint32_t SBUF

LPUART data register, Address offset: 0x000

## ◆ SCON

__IOM uint32_t SCON

LPUART control register, Address offset: 0x004

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32l003.h