WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

结构体 | 宏定义 | 函数
wb32l003_uart.h 文件参考

This file contains all the functions prototypes for the UART firmware library. 更多...

`#include "wb32l003.h"`

浏览源代码.

## 结构体
struct | UART_InitTypeDef
| UART Init Structure definition 更多...

## 宏定义
#define | IS_UART_ALL_PERIPH(PERIPH)
#define | UART_WordLength_8b ((uint32_t)(0x01U << 6))
#define | UART_WordLength_9b ((uint32_t)(0x03U << 6))
#define | UART_BandDouble_Enable ((uint32_t)UART_SCON_DBAUD)
#define | UART_BandDouble_Disable ((uint32_t)0x00)
#define | UART_BaudRateMode_Self ((uint32_t)UART_BAUDCR_SELF_BRG)
#define | UART_BaudRateMode_Tim ((uint32_t)0x00)
#define | UART_Parity_None ((uint32_t)0x00)
#define | UART_Parity_Odd ((uint32_t)0x01)
#define | UART_Parity_Even ((uint32_t)0x02)
#define | UART_IT_FE UART_SCON_FEEN
#define | UART_IT_TI UART_SCON_TIEN
#define | UART_IT_RI UART_SCON_RIEN
#define | UART_FLAG_FE UART_INTSR_FE
#define | UART_FLAG_TI UART_INTSR_TI
#define | UART_FLAG_RI UART_INTSR_RI

## 函数
void | UART_DeInit (UART_TypeDef *UARTx)
| Deinitializes the UARTx peripheral registers to their default reset values. 更多...
void | UART_Init (UART_TypeDef *UARTx, UART_InitTypeDef *UART_InitStruct)
| Initializes the UARTx peripheral according to the specified parameters in the UART_InitStruct. 更多...
void | UART_StructInit (UART_InitTypeDef *UART_InitStruct)
| Fills each UART_InitStruct member with its default value. 更多...
void | UART_Cmd (UART_TypeDef *UARTx, FunctionalState NewState)
| Enables or disables the specified UART peripheral. 更多...
void | UART_WriteData (UART_TypeDef *UARTx, uint8_t Data)
| Write data to SBUF register. 更多...
uint8_t | UART_ReadData (UART_TypeDef *UARTx)
| Read data from SBUF register. 更多...
void | UART_MultideviceCmd (UART_TypeDef *UARTx, FunctionalState NewState)
| Enables or disables the UARTx's Multidevice function. 更多...
void | UART_SetAddress (UART_TypeDef *UARTx, uint8_t UART_Address)
| Sets the address of the UART node. 更多...
void | UART_SetAddressMask (UART_TypeDef *UARTx, uint8_t UART_AddressMask)
| Sets the address mask of the UART node. 更多...
void | UART_IrDACmd (UART_TypeDef *UARTx, FunctionalState NewState)
| Enables or disables the UARTx's IrDA Mode. 更多...
void | UART_ITConfig (UART_TypeDef *UARTx, uint8_t UART_IT, FunctionalState NewState)
| Enables or disables the UARTx's interrupts. 更多...
FlagStatus | UART_GetFlagStatus (UART_TypeDef *UARTx, uint32_t UART_FLAG)
| Checks whether the specified UART flag is set or not. 更多...
void | UART_ClearFlag (UART_TypeDef *UARTx, uint32_t UART_FLAG)
| Clear the specified UART flag. 更多...

## 详细描述

This file contains all the functions prototypes for the UART firmware library.

作者
  Westberry Application Team

版本
  V0.0.4

日期
  23-April-2023