WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Macros
RCC_HSI_Value
WB32L003_StdPeriph_Driver » RCC » RCC_Exported_Constants

## Macros
#define | HSI_VALUE_24M ((uint32_t)24000000)
#define | HSI_VALUE_22M ((uint32_t)22120000)
#define | HSI_VALUE_16M ((uint32_t)16000000)
#define | HSI_VALUE_8M ((uint32_t)8000000)
#define | HSI_VALUE_4M ((uint32_t)4000000)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ HSI_VALUE_16M

#define HSI_VALUE_16M ((uint32_t)16000000)

Value of the Internal high speed oscillator value 16MHz

## ◆ HSI_VALUE_22M

#define HSI_VALUE_22M ((uint32_t)22120000)

Value of the Internal high speed oscillator value 22.12MHz

## ◆ HSI_VALUE_24M

#define HSI_VALUE_24M ((uint32_t)24000000)

Value of the Internal high speed oscillator value 24MHz

## ◆ HSI_VALUE_4M

#define HSI_VALUE_4M ((uint32_t)4000000)

Value of the Internal high speed oscillator value 4MHz

## ◆ HSI_VALUE_8M

#define HSI_VALUE_8M ((uint32_t)8000000)

Value of the Internal high speed oscillator value 8MHz