WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Macros
PCA_Input_Capture_Polarity_Selection
WB32L003_StdPeriph_Driver » PCA » PCA_Exported_Constants

## Macros
#define | PCA_INPUT_POLARITY_NONE (0x00000000)
#define | PCA_INPUT_POLARITY_FALLING (PCA_CCAPM0_CAPN)
#define | PCA_INPUT_POLARITY_RISING (PCA_CCAPM0_CAPP)
#define | PCA_INPUT_POLARITY_BOTH (PCA_CCAPM0_CAPN | PCA_CCAPM0_CAPP)
#define | IS_PCA_INPUT_POLARATY(INPUT_POLARATY)

## Detailed Description

Note
  CCAPMx(1,2,3,4)'s position is same as CCAPM0

## Macro Definition Documentation

## ◆ IS_PCA_INPUT_POLARATY

#define IS_PCA_INPUT_POLARATY | ( |  | INPUT_POLARATY | ) |

Value:
(((INPUT_POLARATY) == PCA_INPUT_POLARITY_NONE) || ((INPUT_POLARATY) == PCA_INPUT_POLARITY_FALLING) || \
((INPUT_POLARATY) == PCA_INPUT_POLARITY_RISING) || ((INPUT_POLARATY) == PCA_INPUT_POLARITY_BOTH))