WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Macros
TIM_interrupt_sources
WB32L003_StdPeriph_Driver » BASETIM WB32L003_StdPeriph_Driver » | TIM » TIM_Exported_constants

## Macros
#define | TIM_IT_Update ((uint16_t)0x0001)
#define | TIM_IT_CC1 ((uint16_t)0x0002)
#define | TIM_IT_CC2 ((uint16_t)0x0004)
#define | TIM_IT_CC3 ((uint16_t)0x0008)
#define | TIM_IT_CC4 ((uint16_t)0x0010)
#define | TIM_IT_COM ((uint16_t)0x0020)
#define | TIM_IT_Trigger ((uint16_t)0x0040)
#define | TIM_IT_Break ((uint16_t)0x0080)
#define | IS_TIM_IT(IT) ((((IT) & (uint16_t)0xFF00) == 0x0000) && ((IT) != 0x0000))
#define | IS_TIM_GET_IT(IT)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ IS_TIM_GET_IT

#define IS_TIM_GET_IT | ( |  | IT | ) |

Value:
(((IT) == TIM_IT_Update) || \
((IT) == TIM_IT_CC1) || \
((IT) == TIM_IT_CC2) || \
((IT) == TIM_IT_CC3) || \
((IT) == TIM_IT_CC4) || \
((IT) == TIM_IT_COM) || \
((IT) == TIM_IT_Trigger) || \
((IT) == TIM_IT_Break))