WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
VCMP_TypeDef Struct Reference
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## Data Fields
__IOM uint32_t | CR0
__IOM uint32_t | CR1
__IOM uint32_t | OUTCFG
__IOM uint32_t | SR

## Field Documentation

## ◆ CR0

__IOM uint32_t CR0

VCMP control 0 register, Address offset: 0x000

## ◆ CR1

__IOM uint32_t CR1

VCMP control 1 register, Address offset: 0x004

## ◆ OUTCFG

__IOM uint32_t OUTCFG

VCMP output config register, Address offset: 0x008

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

VCMP status register register, Address offset: 0x00C

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32l003.h