WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_Raw_Interrupt_Flags
WB32L003_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_RAWINTFLAG ADC_RAWINTSR_CONT_INTF
#define | ADC_RAWINTFLAG_RANGE_THRESHOLD ADC_RAWINTSR_REG_INTF
#define | ADC_RAWINTFLAG_HIGH_THRESHOLD ADC_RAWINTSR_HHT_INTF
#define | ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD ADC_RAWINTSR_LLT_INTF
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL15 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_15
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL14 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_14
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL13 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_13
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL12 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_12
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL11 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_11
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL10 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_10
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL9 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_9
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL8 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_8
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL7 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_7
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL6 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_6
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL5 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_5
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL4 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_4
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL3 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_3
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL2 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_2
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL1 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_1
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL0 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_0
#define | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL_ALL
#define | IS_ADC_RAWINTFLAG(FLAG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ ADC_RAWINTFLAG

#define ADC_RAWINTFLAG ADC_RAWINTSR_CONT_INTF

ADC End of Continue Conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL0

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL0 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_0

ADC End of channel 0 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL1

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL1 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_1

ADC End of channel 1 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL10

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL10 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_10

ADC End of channel 10 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL11

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL11 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_11

ADC End of channel 11 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL12

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL12 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_12

ADC End of channel 12 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL13

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL13 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_13

ADC End of channel 13 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL14

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL14 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_14

ADC End of channel 14 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL15

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL15 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_15

ADC End of channel 15 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL2

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL2 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_2

ADC End of channel 2 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL3

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL3 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_3

ADC End of channel 3 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL4

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL4 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_4

ADC End of channel 4 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL5

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL5 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_5

ADC End of channel 5 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL6

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL6 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_6

ADC End of channel 6 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL7

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL7 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_7

ADC End of channel 7 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL8

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL8 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_8

ADC End of channel 8 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL9

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL9 ADC_RAWINTSR_ADCRIS_9

ADC End of channel 9 conversion raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL_ALL

#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL_ALL

值:
(ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL0 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL1 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL2 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL3 | \
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL4 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL5 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL6 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL7 | \
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL8 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL9 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL10 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL11 | \
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL12 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL13 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL14 | ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL15)
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL0
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL0
Definition: wb32l003_adc.h:281
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL6
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL6
Definition: wb32l003_adc.h:275
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL10
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL10
Definition: wb32l003_adc.h:270
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL9
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL9
Definition: wb32l003_adc.h:271
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL1
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL1
Definition: wb32l003_adc.h:280
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL14
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL14
Definition: wb32l003_adc.h:266
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL11
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL11
Definition: wb32l003_adc.h:269
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL5
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL5
Definition: wb32l003_adc.h:276
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL13
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL13
Definition: wb32l003_adc.h:267
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL3
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL3
Definition: wb32l003_adc.h:278
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL7
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL7
Definition: wb32l003_adc.h:274
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL15
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL15
Definition: wb32l003_adc.h:265
ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL2
#define ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL2
Definition: wb32l003_adc.h:279

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_HIGH_THRESHOLD

#define ADC_RAWINTFLAG_HIGH_THRESHOLD ADC_RAWINTSR_HHT_INTF

ADC conversion data above threshold raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD

#define ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD ADC_RAWINTSR_LLT_INTF

ADC conversion data below threshold raw interrupt flag

## ◆ ADC_RAWINTFLAG_RANGE_THRESHOLD

#define ADC_RAWINTFLAG_RANGE_THRESHOLD ADC_RAWINTSR_REG_INTF

ADC conversion data in defined range raw interrupt flag

## ◆ IS_ADC_RAWINTFLAG

#define IS_ADC_RAWINTFLAG | ( |  | FLAG | ) |

值:
(((FLAG) & ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD) | \
((FLAG) & ADC_RAWINTFLAG_CHANNEL_ALL))
ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD
#define ADC_RAWINTFLAG_LOW_THERSHOLD
Definition: wb32l003_adc.h:263