WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
AWK_InitTypeDef结构体 参考
WB32L003_StdPeriph_Driver » AWK

AWK Init structure definition 更多...

`#include <wb32l003_awk.h>`

## 成员变量
uint32_t | AWK_CLK_SEL
uint32_t | AWK_HSE_PRSC
uint32_t | AWK_DIV_SEL
uint32_t | AWK_RLOAD_VAL

## 详细描述

AWK Init structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ AWK_CLK_SEL

uint32_t AWK_CLK_SEL

Specifies AWK timer clock.

## ◆ AWK_DIV_SEL

uint32_t AWK_DIV_SEL

Specifies AWK timer clock divider value.

## ◆ AWK_HSE_PRSC

uint32_t AWK_HSE_PRSC

Specifies AWK HSE clock divider value.

## ◆ AWK_RLOAD_VAL

uint32_t AWK_RLOAD_VAL

Specifies AWK period value to be loaded into the counter value immediately through RLOAD register.

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32l003_awk.h