WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
AWK_TypeDef Struct Reference
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## Data Fields
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | RLOAD
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | INTCLR

## Field Documentation

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

AWK control register, Address offset: 0x000

## ◆ INTCLR

__IOM uint32_t INTCLR

AWK interrupt clear register, Address offset: 0x00C

## ◆ RLOAD

__IOM uint32_t RLOAD

AWK reload data register, Address offset: 0x004

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

AWK status register, Address offset: 0x008

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32l003.h