WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

宏定义 | 函数
wb32l003_crc.h 文件参考

This file contains all the functions prototypes for the CRC firmware library. 更多...

`#include "wb32l003.h"`

浏览源代码.

## 宏定义
#define | CRC_DataAddress (CRC_BASE + 0x80)

## 函数
void | CRC_InitResult (void)
| Initialize CRC caculation. 更多...
void | CRC_DeInit (void)
| DeInitializes the CRC peripheral. 更多...
uint32_t | CRC_Accumulate (const uint8_t *ptr_data, uint32_t bufferLength)
| Computes the 16-bit CRC of 8-bit data buffer using combination of the previous CRC value and the new one. 更多...
uint32_t | CRC_Calculate (const uint8_t *ptr_data, uint32_t bufferLength)
| Computes the 16-bit CRC of 8-bit data buffer independently of the previous CRC value. 更多...

## 详细描述

This file contains all the functions prototypes for the CRC firmware library.

作者
  Westberry Application Team

版本
  V0.0.4

日期
  23-April-2023