WB32L003 Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
VCMP_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32l003 » Device_Peripheral_peripherals

## 成员变量
__IOM uint32_t | CR0
__IOM uint32_t | CR1
__IOM uint32_t | OUTCFG
__IOM uint32_t | SR

## 结构体成员变量说明

## ◆ CR0

__IOM uint32_t CR0

VCMP control 0 register, Address offset: 0x000

## ◆ CR1

__IOM uint32_t CR1

VCMP control 1 register, Address offset: 0x004

## ◆ OUTCFG

__IOM uint32_t OUTCFG

VCMP output config register, Address offset: 0x008

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

VCMP status register register, Address offset: 0x00C

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32l003.h